 

**Hanse GT Scaleauto in 1:24 Zusatz zum Regelwerk der DGTSM Stand 2025 SRIG HH, SRIG LG, SRC Hanseracing**

**Änderung: es gibt für jedes Rennen für jeden Fahrer 15 Antrittspunkte,**

 **dafür gibt es dann 1 Streichergebniss**

Es gilt im allgemein das Regelwerg der DGTSM Version Basis Serie 2.0, jedoch Bodenfreiheit 1,0 mm und der Sportstrafenkatalog DGTSM BASIS und Pro 1.0

Alle Scaleauto Fahrzeuge in 1:24 sind zugelassen, Lexanscheiben und Interior sind zugelassen.

Änderungen: Die Moosgummireifen brauchen keine Scaleautomakierung haben Breite V/7,5 mm, H/13 mm Minimum 25,5 mm Durchmesser.

Ausgabemotor SRP 25, Stecker System wie aus dem SLP Cup bekannt (flache Goldstecker), Kabellänge am Motor Schwarz mit Stecker 8 cm, Rot mit Stecker 10 cm, empfohlener Motorhalter von DoSlot  Dadurch ist das gesamt Fahrzeuggewicht reduziert auf 199 g.

Ggf. können Gäste auch mit dem Long Cam Motor mit fahren dann aber 205 Gesamtgewicht.

Scaleauto und MSC Chassis in originaler Ausführung ohne Federung sind auch mit den Original Carbon H (SC-8101C) zugelassen, Gewichte nur oberhalb der Grundplatte und nicht an den Seiten hervorstehend. Gewichte in der Karosserie Abstand von Unterkante Schweller 15 mm.

Der Bahnstrom liegt 11 Volt, Fahrtzeit 6 Minuten je Spur.

Jeder Fahrer ist für die Einhaltung des Regelwerks verantwortlich, die Rennleitung/Rennkommisar entscheidet am Renntag über Strafen und Zulassung der Fahrzeuge.

Rennablauf: Beginn Training 18.00 Uhr, Nennschluß 19.00 Uhr, Motorenausgabe 19.15 Uhr Wagenabnahme 19.30 Uhr, Rennstart 20.00 Uhr, Beim ersten Rennen wird eine Qualifikation gefahren, bei weiteren Rennen wird nach Reihenfolge der Tabelle gestartet.

Wir wollen Spaß haben aber einige Regeln müssen sein. Wir fahren bei Unterbrechung (Caos) mit einer Strafzeit (3 Sekunden) für Verursacher auch bei Rennunfällen. Bei reparaturpausen werden 6 Secunden berechnet, Für Neulinge oder Gäste stehen Leihwagen zur Verfügung (2 Leihwagen habe ich selber)

Die Rennleitung Stand 2025 Der Maler (BIG 7) Andreas Manke